一、普通升级
      1. 适用场景
         设备可正常启动的情况下，对sd卡的兼容性要求较低。
      2. 升级方法
         只拷贝固件包中的SigmastarUpgradeSD.bin文件到sd卡中。
二、强制刷机升级
     1. 适用场景
         设备上电后无法正常启，flash中的数据受损，无法引导开机，对sd卡的兼容性要求较高。
      2. 升级方法
         拷贝固件包中的SigmastarUpgradeSD.bin IPL IPL_CUST UBOOT这四个文件到sd卡中。